**Załącznik nr 1**

**Dostawa ciągnika o mocy 175-200 KM wraz z kompletem osprzętu w ilości 3 szt.**

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące rozeznaniu rynku przedstawiam wstępne oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania techniczne | | Dostępny/Szacunkowa wartość jednostkowa **netto/brutto [w zł]** | Niedostępny | Szacowany czas dostawy od zawarcia umowy/dni/ |
| 1 | Ciągnik fabrycznie nowy z 2020 roku |  |  |  |
| 2 | Świadectwo homologacji |
| 3 | 6 cylindrowy silnik wysokoprężny Common Rail z turbodoładowaniem, poj. min 7.0 l |
| 5 | Norma emisji spalin Stage V z katalizatorami DOC , DPF i SCR |
| 6 | Rodzaj paliwa: olej napędowy |
| 7 | Waga ciągnika z płynami eksploatacyjnymi minimum 7 t |
| 8 | Przekładnia bezstopniowa z ekonom. trybem jazdy |
| 9 | Elektryczna blokada mechanizmu różnicowego przód i tył |
| 10 | Liczba gniazd zaworów hydraulicznych – min. 4 paryz z gniazdo power beyond |
| 11 | Wydatek pompy hydraulicznej min. 160 l/min |
| 12 | Pompa hydrauliki zmienno-wydatkowa |
| 13 | Podnośnik czołowy trójpunktowy – TUZ |
| 14 | TUZ - siła podnoszenia przód minimum 4,5 t; tył minimum 7,5 t |
| 15 | Trzypunktowy TUZ tylny sterowany elektronicznie wraz z przystosowaniem pulpitu sterowniczego innej maszyny roboczej do zamontowania w kabinie |
| 16 | WOM tylny o obrotach minimum 540E/1000/1000Emin. |
| 17 | WOM przedni o obrotach minimum 1000/ min. |
| 18 | Sterowanie WOM z kabiny , zaczep górny automatyczny, Piton oraz belka rolnicza dolna |
| 19 | Wyposażenie w układ pneumatyczny dla sterowania hamulcami przyczepy |
| 20 | Koła przednie – ogumienie 540/65R28 |
| 21 | Koła tył – ogumienie 650/65R38 |
| 22 | Komputer pokładowy |
| 23 | Klimatyzacja manualna |
| 24 | Radio z zestawem głośników |
| 25 | Fotel operatora pneumatyczny, obracalny |
| 26 | Siedzenie dla pasażera |
| 27 | Drugi zestaw świateł mijania montowany na słupkach kabiny |
| 28 | Oświetlenie ostrzegawcze – pomarańczowa lampa migająca |
| 29 | Oś przednia ciągnika amortyzowana pneumatycznie aktywna z hamowaniem |
| 30 | Możliwość rejestracji na 2 osoby |
| 31 | Fabryczny zestaw narzędzi |
| 32 | 2 kamizelki odblaskowe |
| 33 | Gaśnica -zgodna z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym – 1 szt. |
| 34 | Apteczka pierwszej pomocy DIN 13164 – 1 szt. |
| 35 | Trójkąt ostrzegawczy – 1 szt. |
| 36 | Komplet zapasowych żarówek wszystkich świateł zewnętrznych |
| **Osprzęt kompatybilny do typu sprzętu:** | | | |
| 1 | Ładowarka czołowa sterowana hydraulicznie o udźwigu min.2000kg. |  |  |
| 2 | Kosiarka bijakowa czołowa szer. rob. 2.5 m |  |  |
| 3 | Kosiarka bijakowa tylno-boczna szer. min 2.0 m |  |  |
| 4 | Wysięgnik do kosiarki bijakowej zasięg ramienia min 9.5 m:waga max 1900kg, poj zb. oleju min 240l |  |  |
| - głowica bijakowa kosząca do wysięgnika szer. rob. 1.2-1.4 m |  |  |
| - głowica do wycinki krzaków szer.1.5 do wysięgnika |  |  |
| - głowica do odmulania do wysięgnika |  |  |
| - listwa tnącą tarczowa do krzaków do wysięgnika szer. rob. min 1.5 m waga max. 180 kg. |  |  |
| - listwa koszącą do roślinności pod wodą szer. 1.6 m do wysięgnika |  |  |
| 5 | Wciągarka leśna do drewna dł. Liny min.100m, siła wciągu min 6.5t., na tylny TUZ ciągnika |  |  |
| 6 | Rębak, napęd z ciągnika, rozdrabnianie do fi 200mm, wyrzut 360 z wałkiem podającym i podporowym, wałek WOM, masa maszyny od 650 do850 kg, podajnik hydrauliczny min 2 wałki ,automatyczna kontrola pracy rębaka system zabezpieczenia przed przeciążeniem ciągnika tzw.anty-stres, noże docinajace do drobnych gałęzi w ilości min.4 szt. minimalna ilość noży tnących 4 szt. |  |  |
| 7 | Przyczepa rolnicza, z trójstronny wywrot, min 6 t, przyczepa ocynkowana |  |  |
| **SUMA**  SPRZĘT Z OSPRZĘTEM I DOSTAWĄ | |  |  |

Dodatkowe uwagi do przedstawionego zakresu zamówienia lub zaproponowanej wyceny

1. .................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................................

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu oszacowania wartości [W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa – usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie].

**DANE WYKONAWCY:**

***Nazwa i adres Wykonawcy:***

**…………………………………........**

**tel. ……………………….............**

**e-mail: ……………………………..**