**Załącznik nr 2**

**Dostawa ciągnika o mocy 120-125 KM wraz z kompletem osprzętu w ilości 14 szt.**

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące rozeznaniu rynku przedstawiam wstępne oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania techniczne | | Dostępny/Szacunkowa wartość jednostkowa **netto/brutto [w zł]** | Niedostępny | Szacowany czas dostawy od zawarcia umowy/ dni/ |
| 1 | Ciągnik fabrycznie nowy z 2020 roku |  |  |  |
| 2 | Świadectwo homologacji |
| 3 | Silnik wysokoprężny czterocylindrowy, chłodzony cieczą, Common Rail o pojemności ok.4,5l |
| 4 | Norma emisji spalin Stage V |
| 5 | Rodzaj paliwa: olej napędowy |
| 6 | Waga ciągnika z płynami eksploatacyjnymi min. 5 t |
| 7 | Skrzynia biegów synchronizowana, manualna min 20 X 20R |
| 8 | Napęd na 4 koła – 4 x 4 (4WD) |
| 9 | Hydraulika zewnętrzna – min. 3 pary szybkozłącza |
| 10 | Wydatek pompy hydraulicznej – minimum 100 l/min. |
| 11 | Trzypunktowy TUZ tylny sterowany elektronicznie wraz z przystosowaniem pulpitu sterowniczego innej maszyny roboczej do zamontowania w kabinie |
| 12 | Trzypunktowy TUZ przedni |
| 13 | TUZ - siła podnoszenia tył min. 4,5 t, przód min. 2t |
| 14 | WOM przedni o obrotach minimum 1000/ min. |
| 15 | WOM tylny o obrotach minimum 540 i 1000/min. |
| 16 | Wyposażenie w układ pneumatyczny dla sterowania hamulcami przyczepy |
| 17 | Balast przedni min 350kg |
| 18 | Regulowany zaczep transportowy do przyczepy ze sworzniem |
| 19 | Instalacja pneumatyczna 1 i 2 obwodowa |
| 20 | Ogumienie szerokie , minimum 540/65R38 przód 440/65R28 |
| 21 | Błotniki kół przednich i tylnych poszrzane |
| 22 | Kabina amortyzowana |
| 23 | Fotel operatora pneumatyczny |
| 24 | Komputer pokładowy |
| 25 | Klimatyzacja |
| 26 | Radio z zestawem głośników |
| 27 | Reflektory przednie i tylne na dachu kabiny oraz boczne L i P strona |
| 28 | Oświetlenie ostrzegawcze – pomarańczowa lampa migająca |
| 29 | 2 kamizelki odblaskowe |
| 30 | Fabryczny zestaw narzędzi |
| 31 | Gaśnica -zgodna z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym - 1szt |
| 32 | Apteczka pierwszej pomocy DIN 13164 – 1szt. |
| 33 | Trójkąt ostrzegawczy – 1szt. |
| 34 | Komplet zapasowych żarówek wszystkich świateł zewnętrznych |
| **Osprzęt kompatybilny do typu sprzętu:** | | | |  |
| 1 | Ładowacz czołowy sterowana hydraulicznie o udźwigu min.kg.2500 |  |  |
| 2 | Kosiarka bijakowa czołowa szer. rob. 2.5 m |  |  |
| 3 | Kosiarka bijakowa tylno-boczna szer. min 2.0 m |  |  |
| 4 | Wysięgnik do kosiarki bijakowej zasięg ramienia min 6m: waga kosiarki maksymalnie 1250 kg ,zbiornik oleju min.205 lit, sterowanie linkowe , obrót głowicy min.90 stopni |  |  |
| głowica bijakowa kosząca do wysięgnika szer. rob. 1.2-1.4 m montaż noży typ Y |  |  |
| głowica do odmulania do wysięgnika szerokość tarczy minimum 800 mm , waga maksymalna 220 kg |  |  |  |
| głowica do wycinki krzaków szer. 1.5m. do wysięgnika montaż młotków do zakrzaczeń o grubości 8 cm |  |  |
| listwa tnącą tarczowa do krzaków do wysięgnika szer. rob. 1.75 m do wysięgnika waga maksymalnie 170 kg |  |  |
| listwa koszącą do roślinności pod wodą szer. 1.6 m do wysięgnika |  |  |
| 5 | Wciągarka leśna do drewna dł. Liny min.100m, siła wciągu min 6.5t. montaż tylny TUZ ciągnika |  |  |
| 6 | Rębak, napęd z ciągnika, rozdrabnianie do fi 200mm, wyrzut 360 z wałkiem podającym i podporowym, wałek WOM, masa maszyny od 650 do850 kg, podajnik hydrauliczny min 2 wałki ,automatyczna kontrola pracy rębaka system zabezpieczenia przed przeciążeniem ciągnika tzw.anty-stres, noże docinajace do drobnych gałęzi w ilości min.4 szt. minimalna ilość noży tnących 4 szt. |  |  |
| 6 | Przyczepa rolnicza, trójstronny wywrot , min 6 t, przyczepa ocynkowana ochrona przed korozją |  |  |
| **SUMA**  SPRZĘT Z OSPRZĘTEM I DOSTAWĄ | |  |  |

Dodatkowe uwagi do przedstawionego zakresu zamówienia lub zaproponowanej wyceny

1. .................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................................

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu oszacowania wartości [W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa – usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie].

**DANE WYKONAWCY:**

***Nazwa i adres Wykonawcy:***

**…………………………………........**

**tel. ……………………….............**

**e-mail: ……………………………..**