**Załącznik nr 4**

**Dostawa specjalistycznego ciągnika górskiego o mocy 40-70 KM**

**wraz z kompletem osprzętu w ilości 4 szt.**

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące rozeznaniu rynku przedstawiam wstępne oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania techniczne | Dostępny/Szacunkowa wartość jednostkowa **netto/brutto [w zł]** | Niedostępny | Szacowany czas dostawy od zawarcia umowy/dni/ |
| 1 | Ciągnik fabrycznie nowy z 2020 roku |  |  |  |
| 2 | Świadectwo homologacji |
| 3 | Silnik wysokoprężny chłodzony cieczą |
| 4 | Silnik 4 cylindrowy o mocy 40-70 KM |
| 5 | Napęd hydrostatyczny 4x4 |
| 6 | Rodzaj paliwa: olej napędowy |
| 7 | Emisja spalin minimum IIIB |
| 8 | Waga ciągnika z płynami eksploatacyjnymi minimum 2 t |
| 9 | Skrzynia biegów hydrostatyczna z biegami pełzania |
| 10 | 4 tryby skrętu kół z synchronizacją pozycji kół |
| 11 | Osobny zbiornik oleju hydrauliki roboczej i hydrostatu |
| 12 | TUZ - siła podnoszenia przód minimum 1 t; tył minimum 1 t, z kontrolą prędkości opuszczania i podnoszenia |
| 13 | Przesuw boczny TUZ-u przedniego |
| 14 | WOM tylny o obrotach minimum 540/min. |
| 15 | WOM przedni o obrotach minimum 540/ min. |
| 16 | Sterowanie WOM z kabiny |
| 17 | Minimum 2 pary wyjść hydraulicznych z przodu i z tyłu |
| 18 | Hamulce hydrauliczne |
| 19 | Ogumienie minimum 31x15,50-15 typ bieżnika terra |
| 20 | Dodatkowe koła bliźniacze na obie osie |
| 21 | Możliwość bezpiecznej pracy na skarpach o nachyleniu 1:1 |
| 22 | Homologacja do poruszania się po drogach publicznych |
| 23 | Elektroniczny system odciążeń urządzeń roboczych sterowany z kabiny |
| 24 | Fotel operatora przystosowany do pracy na zboczach - żyroskopowy |
| 25 | Komputer pokładowy |
| 26 | Kabina z ogrzewaniem i klimatyzacją, wzmocniona i amortyzowana |
| 27 | Całkowita wysokość nie więcej niż 2,1 m |
| 28 | Radio z zestawem głośników |
| 29 | Oświetlenie ostrzegawcze – pomarańczowa lampa migająca |
| 30 | Fabryczny zestaw narzędzi |
| 31 | 2 kamizelki odblaskowe |
| 32 | Gaśnica -zgodna z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym - 1szt |
| 33 | Apteczka pierwszej pomocy DIN 13164 – 1szt. |
| 34 | Trójkąt ostrzegawczy – 1szt. |
| 35 | Komplet zapasowych żarówek wszystkich świateł zewnętrznych |  |  |
| **Osprzęt kompatybilny do typu sprzętu:** |
| 1 | Ładowarka czołowa sterowana z hydrauliki o udźwigu min. 900 kg |  |  |  |
| 2 | Kosiarka bijakowa czołowa szer. rob. 2.5 m |  |  |
| 3 | Kosiarka bijakowa tylno-boczna szer. min 1.4 m |  |  |
| 4 | Wysięgnik do kosiarki bijakowej zasięg ramienia do 6.5m |  |  |  |
| -głowica bijakowa kosząca do wysięgnika szer. rob. 1.2-1.4m. |  |  |
| -głowica do wycinki krzaków szer.1.5 do wysięgnika |  |  |
| -głowica do odmulania do wysięgnika |  |  |
| -listwa tnącą do krzaków do wysięgnika szer. rob. 1.5 m |  |  |
| -listwa koszącą do roślinności pod wodą szer. 1.6 m do wysięgnika |  |  |
| 5 | Wciągarka leśna do drewna dł. liny min. 100 m, siła wciągu do 6.5 t |  |  |
| 6 | Rębak, napęd z ciągnika, rozdrabnianie do fi 200mm, wyrzut 360 z wałkiem podającym i podporowym, wałek WOM. |  |  |
| 7 | Przyczepa rolnicza, trójstronny wywrot, do 8 t |  |  |
| **SUMA** SPRZĘT Z OSPRZĘTEM I DOSTAWĄ |  |  |

Dodatkowe uwagi do przedstawionego zakresu zamówienia lub zaproponowanej wyceny

1. .................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................................

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu oszacowania wartości [W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa – usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie].

**DANE WYKONAWCY:**

***Nazwa i adres Wykonawcy:***

**…………………………………........**

**tel. ……………………….............**

**e-mail: ……………………………..**